Анализ параметров многообъективной съёмки в системе безочкового кинопоказа многоракурсных стереоизображений
д м-т н В.А. Елхов, Н.В. Кондратьев, 
д т н Ю.Н. Овечкис, к т н Л. В. Паутова,
ОАО «НИКФИ»
Аннотация
Приводятся аналитические выражения для оценки параметров многообъективной киносъёмки из условий ограничений, накладываемых физиологией зрения и технологическими особенностями растровых систем безочкового показа стереоизображений. Приводятся характеристики экспериментального образца многоракурсной цифровой видеокамеры, составленной из 12 цифровых камер «Sony Handycam HDR-TG1». Представлены результаты испытаний камеры, в том числе проведённой впервые в мире репортажной многоракурсной цифровой видеосъёмки на полигоне в г. Балашихе. 
 Ключевые слова: стереоизображение, многоракурсное изображение, безочковый стереопоказ, параллакс-панорамограмма, стереосъёмка, параллакс, конвергенция, аккомодация, линзовый растр, многоракурсная цифровая видеокамера.   

Analysis of Parameters of Multiobjective Shooting in the System of Glassless Stereoscopic Cinema.
Abstract
Analytical expressions for an estimation of parameters of multiobjective shooting from conditions of the restrictions imposed by physiology of sight and features of raster systems of glassless stereoscopic display  are received. The data of the experimental sample of the digital many view videocamera made of 12 digital camera «Sony Handycam HDR-TG1» are given. The results of this camera test, including many viewing digital shootings, that was for the first time in the world on range in Balashikha are presented.

Keywords: Stereo image, multi viewing image, glassless stereo display,  parallax-panoramogrammma, stereo shooting, parallax, convergence, accommodation, lenticular raster, multi viewing digital video camera